[bookmark: _Hlk235648770]Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Техническая модернизация изолированного производственного помещения №1, расположенного по адресу: Мозырский район, Михалковский с/с, 15/117-1, вблизи п.Дружба».

План-график работ по проведению оценки воздействия
	Виды работ
	Срок выполнения

	Подготовка программы проведения ОВОС
	02.02.2026-26.07.2026


	Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	28.07.2026-03.08.2026


	Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности *
	не требуется*

	Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*
	не требуется*

	Подготовка отчета об ОВОС 
	02.02.2026-03.08.2026

	Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*
	не требуется*

	Проведение общественных обсуждений на территории:
Республики Беларусь


затрагиваемых сторон*
	04.08.2026 – 02.09.2026
(не менее 30 календарных дней)

не требуется*

	Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон*
	не требуется*

	Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС
	28.08.2026 - 02.09.2026
(не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения) (при необходимости)

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
	03.09.2026-08.09.2026 (при необходимости)

	Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу
	09.09.2026-10.10.2026

	Принятие решения в отношении планируемой деятельности
	12.10.2026-30.10.2026
(в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы)

	* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.





Сведения о планируемой деятельности
Заказчик планируемой деятельности: Общество с ограниченной ответственностью «ПрофитПластМеталл»
Юридический адрес: 247755, Гомельская обл. Мозырский р-н, Михалковский с/с 15/117-1
Почтовый адрес:220040 г. Минск, пер. Можайского 3-й, д. 9, офис 23, 
УНП 191127417, ОКПО 378857375000
тел./факс: +375 17 39-39-655,
E-Mail: km@ppm.by, Web: www.ppm.by
Планируемая деятельность по объекту: «Техническая модернизация изолированного производственного помещения №1, расположенного по адресу: Мозырский район, Михалковский с/с, 15/117-1, вблизи п.Дружба» размещается в изолированном помещении (инв. № 330/D-514986), расположенном на земельном участке под кадастровым номером 323582400011000002, по адресу: Гомельская обл., Мозырский р-н, Михалковский с/с, 15/117-1.
Обоснование необходимости планируемой деятельности 
Создание современного эффективного импортозамещающего производства мелких и средних отливок из серого и высокопрочного чугуна для нужд машиностроения, строительства, ЖКХ и народного потребления. Проект направлен на рациональное использование ресурсов за счет внедрения безотходных технологий (переработка формовочных отходов в техногенный грунт) и расширение производственных мощностей предприятия.
Проект представляет:
Высокотехнологичный комплекс инженерно-технических и технологических решений по глубокой модернизации существующей промышленной площадки ООО «ПрофитПластМеталл». Проект направлен на создание экологически эффективного, энергосберегающего литейного производства замкнутого (циклического) типа.
Ключевые особенности реализуемого проекта:
· Ресурсосбережение и импортозамещение: организация серийного выпуска до 12 000 тонн в год высококачественных чугунных отливок (марок СЧ18–СЧ30 и ВЧ50–ВЧ70) из вторичного сырья — лома и отходов черных металлов (по СТБ 2026-2010), что снижает нагрузку на природные рудные ресурсы.
· Наилучшие доступные технические методы (НДТМ): замена устаревших способов плавки на современные индукционные среднечастотные печи, внедрение автоматических линий безопочной формовки и изготовление стержней методом термошока. Это позволяет минимизировать удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и оптимизировать расход электроэнергии.
· Экологическая цикличность (безотходность): внедрение инновационного сопутствующего процесса — переработки 100% образующихся формовочных и стержневых отходов в полезную сопутствующую продукцию (5 910 тонн в год техногенного грунта по ТУ BY 191127417.001-2025). Это полностью исключает необходимость направления отходов литья на захоронение на полигоны Мозырского района.
· Рациональное использование территорий: реализация всех проектных решений строго в границах существующего изолированного производственного помещения №1 (Михалковский с/с, 15/117-1), что исключает изъятие новых земель, минимизирует строительный шум и сохраняет естественные экосистемы региона.
[bookmark: _Hlk233187088]Вид строительства – техническая модернизация объекта промышленного назначения II-го класса сложности с организацией на существующих производственных площадях литейного производства – литейного цеха.
Стадийность проектирования – одностадийный, архитектурный проект.
Помещения, отведенные под литейное производство (далее – литейный цех), включают в себя один пролет шириной 30,0 м и длиной 150,0 м, к которому по обеим сторонам по всей длине основного пролета пристроены помещения шириной 6,0 м.


Описание планируемой деятельности:
· Характер производства: Серийное и крупносерийное производство отливок из серого и высокопрочного чугуна.
· Режим работы объекта:
· Количество смен: 3 смены (круглосуточный режим);
· Рабочая неделя: 5-дневная (40 часов);
· Продолжительность смены: 8 часов;
· Количество рабочих дней в году: 256 дней.
· Планируемый объем производства (проектная мощность): 12 000 тонн отливок в год, в том числе:
· из серого чугуна (марки СЧ18 – СЧ30) — 8 000 т/год;
· из высокопрочного чугуна (марки ВЧ50 – ВЧ70) — 4 000 т/год.
· Выпускаемая продукция: Отливки (стержневые и бесстержневые) массой от 0,5 до 20,0 кг для машиностроения, строительства, коммунального хозяйства и товаров народного потребления (в общей сложности около 25 наименований) в соответствии с ГОСТ 26358-84, ГОСТ 1412-85 и ГОСТ 7293-85.
· Основное сырье: Лом и отходы черных металлов (чугуна и стали) по СТБ 2026-2010.
· Основные технологические процессы литейного производства:
· Плавка чугуна в индукционных среднечастотных печах;
· Изготовление формовочной смеси в турбинном высокоскоростном смесителе;
· Формовка в разовых песчано-глинистых формах на автоматической линии безопочной формовки;
· Изготовление стержней из песчаносмоляных смесей на автоматической линии методом термошока;
· Очистка отливок в дробеметном барабане.
· Производство сопутствующей («побочной») продукции: Приготовление техногенного грунта по разработанным и утвержденным техническим условиям ТУ BY 191127417.001-2025 «Грунт техногенный».
· Планируемый объем производства грунта: 5 910 тонн в год.
· Сырье для грунта: Производственные отходы (отработанные формовочные и стержневые смеси), образующиеся в процессе основного производства чугунного литья.
· Технологические процессы производства грунта: Транспортировка отходов от мест их образования к месту переработки, дробление щековой дробилкой, загрузка мостовым краном в универсальный смеситель, выгрузка в бункер хранения либо затаривание в мягкие контейнеры типа «биг-бэг».
Срок эксплуатации объекта не менее 50 лет.
В качестве альтернативных вариантов рассматривались:
1. Технологическая альтернатива (Вариант 1): 
Рассматривался вариант организации производства отливок с использованием классических газовых или коксовых вагранок, а также изготовление форм и стержней по стандартным технологиям без повторного вовлечения отходов.
· Причина отказа: Отказ обусловлен более высокой экологической нагрузкой (повышенные выбросы CO₂ и серы при плавке), меньшей энергоэффективностью и необходимостью безвозвратного захоронения до 6 тысяч тонн формовочных отходов в год на полигонах, что противоречит принципам рационального природопользования.
2. Территориальная альтернатива (Вариант 2):
Рассматривался вариант строительства нового производственного здания «с нуля» (на новой площадке) в других индустриальных зонах Гомельской области.
· Причина отказа: Строительство нового объекта требует изъятия дополнительных земельных участков, проведения масштабных строительно-монтажных работ, прокладки новых инженерных сетей и транспортных коммуникаций. Это привело бы к значительному увеличению антропогенного воздействия на компоненты окружающей среды и росту капитальных затрат.
3. Приоритетный вариант (Выбранный):
Техническая модернизация существующего изолированного производственного помещения №1 в Мозырском районе (вблизи п. Дружба) с установкой современных индукционных среднечастотных печей, автоматических линий безопочной формовки и термошока, а также с организацией участка переработки отходов в техногенный грунт по ТУ BY 191127417.001-2025.
· Преимущества: Использование уже существующей промышленной инфраструктуры, минимизация строительных отходов, исключение вредных выбросов коксового плавильного оборудования и обеспечение практически безотходного цикла (производство 5910 т/год полезного грунта из собственных отходов).
4. «Нулевая альтернатива» (Отказ от реализации проекта):
· Последствия: При отказе от модернизации воздействие на окружающую среду на данной площадке останется на существующем уровне (изменения отсутствуют). Однако это приведет к невозможности создания 12 000 тонн в год востребованной импортозамещающей продукции для машиностроения, ЖКХ и строительства, сохранению зависимости внутреннего рынка от импорта чугунных радиаторов и посуды, а также к потере потенциальных рабочих мест в регионе.
Вывод по альтернативным вариантам размещения объекта:
Сравнительный анализ территориальных альтернатив показал, что размещение планируемого производства в изолированном производственном помещении № 1 (Мозырский район, Михалковский с/с, 15/117-1) является наиболее оптимальным и экологически обоснованным по следующим критериям:
· Минимизация антропогенного воздействия: Использование существующего капитального строения полностью исключает необходимость изъятия новых земель (включая ценные сельскохозяйственные или лесные угодья), предотвращает уничтожение растительного покрова и минимизирует масштабные строительные работы, являющиеся источником шума и пыли.
· Использование развитой инфраструктуры: Размещение в границах Мозырского промузла на территории СЭЗ «Гомель-Ратон» позволяет в полной мере использовать уже существующие транспортные коммуникации, подъездные пути и инженерные сети (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение). Это исключает необходимость прокладки новых линейных объектов и дополнительное техногенное воздействие на экосистемы района.
· Удаленность от жилой застройки: Площадка расположена в специализированной промышленной зоне с установленной нормативной санитарно-защитной зоной (СЗЗ), обеспечивающей соблюдение всех гигиенических нормативов (по шуму и качеству атмосферного воздуха) на границе с ближайшими жилыми территориями (в т.ч. п. Дружба).
Выбранный вариант размещения обеспечивает максимальную экономическую эффективность модернизации литейного производства при обеспечении минимально возможного (локального) воздействия на окружающую среду и здоровье населения по сравнению с вариантом строительства нового завода.
Место и дата опубликования уведомления: 
- в печатных СМИ - газета «Жыццё Палесся», выпуск от 28.07.2026г.; 
- в электронном виде – с 28.07.2026 г. на официальном сайте Мозырского районного исполнительного комитета  https://mozyrisp.gov.by/ru/obshchestvennye-obsuzhdeniya.html  в разделе «Общественные обсуждения».


