**Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждений отчета** [**об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту**](https://mogilev.gov.by/obshchestvennye-obsuzhdeniya/51174-oo-cl-10kv1110-lupolovo)**: «Реконструкция проездов и площадок (инвентарный номер 330/С-35504) по адресу: Мозырский р-н, Козенский с/с, территория производственной базы ОАО «Мозырьпромстрой»**

**План-график работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 08.04.2024 по 09.04.2024 г |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 27.04.2024 по 06.05.2024 г |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности \* | Не требуется |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | Не требуется |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 10.04.2024 по 03.05.2024 г |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | Не требуется |
| Проведение общественных обсуждений на территории:  Республики Беларусь  затрагиваемых сторон\* | с 07.05.2024 по 07.06.2024 г  Не требуется |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* | Не требуется |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 01.06.2024 по 07.06.2024 г (при необходимости) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 08.06.2024 по 13.06.2024 г  (при необходимости) |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 14.06.2024 по 16.07.2024 г |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 17.07.2024 по 15.08.2024 г |

\* - заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

***Заказчик планируемой деятельности:***

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование организации* | ОАО «Мозырьпромстрой» |
| *Адрес* | 247760, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Интернациональная, 109 |
| *Телефон/Факс* | 8(0236) 255619, 255495 |
| *Е-mail* | trest6@mail.gomel.by |
| *Контактное лицо* | *Сидорейко Надежда Павловна* |
| *должность* | *Ведущий эколог* |
| *телефон* | *8 (0236) 25 54 97* |
| *Е-mail* | *cgm-trest6@mail.ru* |

***Разработчик ОВОС:***

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование организации* | Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоВодПроект» |
| *Адрес* | 212022 г.Могилёв, ул.Космонавтов, 19, каб.200 |
| *Телефон/факс* | 80222779493 |
| *Е-mail* | ecovp@mail.ru |
| *Контактное лицо* | *Курьянович Ярослав Олегович* |
| *должность* | *инженер ООС* |
| *телефон* | *80293759767* |
| *Е-mail* | *kurinovih1991@mail.ru* |

**Сведения о планируемой деятельности**

Проектом предусматривается организация объекта по переработке и использованию строительных отходов для получения вторичного сырья, расположенного в Мозырском районе в Козенском с/с 54Ак3.

Промышленная площадка ОАО «Мозырьпромстрой» специализируется на переработке различных строительных отходов, которые после дробления используются повторно. В результате дробления получаются вторичный щебень фракцией св. 5 до 20 мм, св. 20 до 40 мм, св. 40 до 80 мм, 0 до 80 мм, отсев.

Проектом предусмотрены устройство площадки для переработки строительных отходов. Исходные отходы доставляются на площадку автомобильным транспортом и складируются, хранятся навалом высота насыпи не более 6,0м. Переработанные отходы доставляются на площадку погрузчиками и складируются, хранятся навалом высота насыпи не более 6,0м.

Проектом строительства предусмотрены зоны для:

- приёма и складирования отходов;

- переработка отходов;

- хранения материалов «Щебень вторичный» ТУ ВY 400091065.001-2024.

Для дробления применяются гидромолот HANMEN HMB 1350 (либо аналог) в связке с экскаватором DOOSAN SOLAR 210 WV (либо аналог), щековая дробилка Sandvik QJ241 (либо аналог).

Для определения фракций переработанного материала применяется установка грохота Extec S-3 (либо аналог).

Производительность гидромолота HANMEN HMB 1350:

- 26,44 т. в час; 211,55 т. в смену

Производительность годовая (макс.): 53 312т.

Производительность мобильной щековой дробилки Sandvik QJ241:

- 43 т. в час; 344 т. в смену

Производительность годовая (макс.): 86 688т.

Производительность (макс) установки грохота Extec S-3:

- 300 т. в час; 2400 т. в смену

Общая производительность годовая (макс.): 140 000 тонн.

Режим работы предприятия – 1,5 смены, 8 часов в сутки, 5 дней в неделю, 252 дня в году.

**Рассматриваемые альтернативные варианты**

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

– земельный участок с кадастровым номером 323581200019000506, расположенный по адресу: Гомельская обл., Мозырский р-н, Козенский с/с, площадью – 1,3238 га;

– земельный участок с кадастровым номером 323500000018000370, расположенный по адресу: Гомельская обл., Мозырский р-н, Козенский с/с, 58, площадью 3,3164 га;

– нулевая альтернатива - т.е. отказ от реализации заявленных намерений.

По результатам сравнительного анализа, по воздействию планируемой производственной деятельности на природные компоненты окружающей среды и социально-экономическую сферу региона, наиболее приоритетным вариантом является вариант с размещением на земельном участке с кадастровым номером 323581200019000506, расположенный по адресу: Гомельская обл., Мозырский р-н, Козенский с/с, площадью – 1,3238 га.

«Нулевой вариант» (отказ от реализации планируемой деятельности) означает сохранение на прежнем уровне воздействие на компоненты природной среды. При этом, данный вариант является экономически нецелесообразным, за счет упущенной социально-экономической выгоды для развития предприятия и региона в целом. Кроме этого, вовлечение переработки строительных отходов в оборот является приоритетным направлением в области обращения с отходами.